* + - 1. 1946年世界上有了第一台电子数字计算机，奠定了至今仍然在使用的计算机\_\_\_\_.

A、外型结构 B、总线结构 C、存取结构 D、体系结构

* + - 1. 1946年第一台计算机问世以来，计算机的发展经历了4个时代，它们是\_\_\_\_.

A、低档计算机、中档计算机、高档计算机、手提计算机

B、微型计算机、小型计算机、中型计算机、大型计算机

C、组装机、兼容机、品牌机、原装机

D、电子管计算机、晶体管计算机、小规模集成电路计算机、大规模及超大规模集成电路计算机

* + - 1. Pentium IV处理器属于\_\_\_\_处理器.

A、第一代 B、第三代

C、第四代 D、第五代

* + - 1. 计算机工作最重要的特征是\_\_\_\_.

A、高速度 B、高精度

C、存储程序和程序控制 D、记忆力强

* + - 1. 计算机业界最初的硬件巨头“蓝色巨人”指的是\_\_\_\_.

A、IBM B、Microsoft C、联想 D、Sun

* + - 1. 将高级语言程序设计语言源程序翻译成计算机可执行代码的软件称为 \_\_\_\_

A、汇编程序 B、编译程序 C、管理程序 D、服务程序

* + - 1. 用计算机进行资料检索工作，是属于计算机应用中的\_\_\_\_.

A、科学计算 B、数据处理 C、实时控制 D、人工智能

* + - 1. 在计算机内，多媒体数据最终是以\_\_\_\_\_形式存在的.

A、二进制代码 B、特殊的压缩码 C、模拟数据 D、图形

* + - 1. 1字节表示\_\_\_\_位.

A、1 B、4 C、8 D、10

* + - 1. 微处理器处理的数据基本单位为字.一个字的长度通常是\_\_\_\_.

A、16个二进制位 B、32个二进制位

C、64个二进制位 D、与微处理器芯片的型号有关

* + - 1. 一个汉字和一个英文字符在微型机中存储时所占字节数的比值为\_\_\_\_.

A 、4:1 B、2:1 C、1:1 D、1:4

* + - 1. “冯•诺依曼计算机”的体系结构主要分为\_\_\_\_五大组成.

A、外部存储器、内部存储器、CPU、显示、打印

B、输入、输出、运算器、控制器、存储器

C、输入、输出、控制、存储、外设

D、都不是

* + - 1. 关于计算机总线的说明不正确的是\_\_\_\_.

A、计算机的五大部件通过总线连接形成一个整体

B、总线是计算机各个部件之间进行信息传递的一组公共通道

C、根据总线中流动的信息不同分为地址总线、数据总线、控制总线

D、数据总线是单向的，地址总线是双向的

* + - 1. 数用高级程序设计语言编写的程序，要转换成等价的可执行程序，必须经过\_\_\_\_.

A、汇编 B、编辑 C、解释 D、编译和连接

* + - 1. 若微机在Windows系统需要打开任务管理器，应同时按下组合键\_\_\_\_.

A、Ctrl+Alt+Break 　B、Ctrl+Esc+Del

C、Ctrl+Alt+Del　 Ｄ、Ctrl+Shift+Break

* + - 1. Windows的目录结构采用的是\_\_\_\_.

A、树形结构 　　 B、线形结构 　　 C、层次结构 　　 D、网状结构

* + - 1. 在Windows中，为了查找文件名以"A"字母打头的所有文件，应当在查找名称框内输入\_\_\_\_.

A、A B、A\* C、A？ D、A#

* + - 1. WINDOWS资源管理器中，反向选择若干文件的方法是\_\_\_\_.

A、CTRL+单击选定需要的文件

B、SHIFT+单击选定需要的文件，再单击反向选择

C、用鼠标直接单击选择

D、CTRL+单击选定不需要的文件，再单击编辑菜单中反向选择

* + - 1. 计算机网络技术包含的两个主要技术是计算机技术和\_\_\_\_.

A、微电子技术 B、通信技术

C、数据处理技术 D、自动化技术

* + - 1. 计算机网络中，可以共享的资源是\_\_\_\_.

A、硬件和软件 B、软件和数据

C、外设和数据 D、硬件、软件和数据

* + - 1. 万维网WWW以\_\_\_\_方式提供世界范围的多媒体信息服务.

A、文本 B、信息 C、超文本 D、声音

* + - 1. 因特网上每台计算机有一个规定的“地址”，这个地址被称为\_\_\_\_地址.

A、TCP　　B、IP　　C、Web　　 D、HTML

* + - 1. IP地址用４个十进制整数表示时，每个数必须小于\_\_\_\_.

A、128 B、64

C、1024 D、256

* + - 1. Internet起源于\_\_\_\_.

A、美国 B、英国 C、德国 D、澳大利亚

* + - 1. 在计算机网络中WAN表示\_\_\_\_.

A、有线网　　 B、无线网 　　C、局域网　　 D、广域网

* + - 1. 电子邮件到达时，如果并没有开机，那么邮件将\_\_\_\_\_.

A、 退回给发件人 B、 开机时对方重新发送

C、 该邮件丢失 D、 保存在服务商的E-mail服务器上

* + - 1. 网址字符的开头的“http”表示\_\_\_\_.

A、高级程序设计语言 B、域名 C、超文本传输协议 D、网址

* + - 1. Internet域名中的域类型“com”代表单位的性质一般是\_\_\_\_.

A、通信机构 B、网络机构 C、组织机构 D、商业机构

* + - 1. E-mail地址格式为：usename@hostname，其中usename称为\_\_\_\_.

A、用户名 B、某网站名 C、某网络公司名 D、主机域名

* + - 1. IE软件是\_\_\_\_.

A、MIS B、唯一的上网工具

C、一种Web页的浏览器 D、收发电子邮件的工具

* + - 1. 我们通常所说的“网络黑客”，他的行为主要是\_\_\_\_.

A、在网上发布不健信息 B、制造并传播病毒

C、攻击并破坏web网站 D、收看不健康信息

* + - 1. 下列关于数字化图书馆的论述中不正确的是\_\_\_\_.

A、是图书馆自动化的最高阶段 B、其关键技术是多媒体信息的数字载体

C、以多媒体数据库为基础 D、可以改变书中的内容

* + - 1. Internet最初是由\_\_\_\_建立的.

A、Intel公司 B、Apple公司 C、Microsoft公司 D、美国国防部

* + - 1. Http://www.gszy.edu.cn代表国家区域名的是\_\_\_\_.

A、www B、gszy C、edu D、cn

* + - 1. 上网的网址应在游览器的什么栏输入\_\_\_\_.

A、标题栏 B、地址栏 C、链接栏 D频道栏

* + - 1. 以网页形式存储着信息资源的WWW服务器又被称为\_\_\_\_.

A、主页 B、底页 C、搜寻引擎 D、网站

* + - 1. 我们拨号上网时所用的被俗称为“猫”的设备是\_\_\_\_.

A、编码解码器 B、解调调制器 C、调制解调器 D、网络链接器

* + - 1. 下列关于URL的解释错误的是\_\_\_\_.

A、它是一种网络服务 B、它的中文意思是统一资源定位器

C、它是WWW页的地址 D、它由4部分组

* + - 1. 从http://www.ggpp.mil.uk这个网址中，我们可以看出它代表了\_\_\_\_.

A、一个美国的非营利组织

B、一个日本的网络支持中心

C、一个中国的公司

D、一个英国的军事组织

* + - 1. 下列关于E-mail的叙述中错误的是\_\_\_\_.

A、E-mail又称电子邮件，是一种现代化的通信手段

B、邮件服务器之间的邮件交换过程是自动完成的，对普通E-mail用户是完全透明的

C、要享受电子邮件服务，用户必须有一个E-mail帐号

D、与传统邮件相比，E-mail.度快、价格便宜，不受地域限制，但只能包含文字信息

* + - 1. 建设信息高速公路主要是为了\_\_\_\_.

A、解决城市交通拥挤的问题 B、方便快捷地交流信息

C、监视上网计算机的活动 D、解决失业问题

* + - 1. 在Internet中，用户通过FTP可以\_\_\_\_.

A、发送和接收电子邮件 B、上载和下载文件

C、浏览远程计算机上的资源 D、进行远程登录

* + - 1. 保存Word文件的快捷键是\_\_\_\_\_.

A、 Ctr1+V B、Ctr1+X C、Ctr1+S D、Ctr1+O

* + - 1. 关于word 中的多文档窗口操作，以下叙述中错误的是＿＿＿＿＿

A、文档窗口可以拆分为两个文档窗口

B、多个文档编辑工作结束后，只能一个一个地存盘或关闭文档窗口

C、允许同时打开多个文档进行编辑，每个文档有一个文档窗口

D、多文档窗口间的内容可以进行前切、粘贴和复制等操作

* + - 1. 在word编辑状态下，不用“打开”文件对话框就能直接打开最的使用过的文档的方档的方法是\_\_\_\_\_\_\_\_

A、快捷键CTRL＋O

B、工具栏上“打开”按钮

C、选择“文件”菜单底部文件列表中的文件

D、选择“文件”菜单中的“打开”命令

* + - 1. 在Word的编辑状态，执行“文件”菜单中的“保存”命令后\_\_\_\_.

A、将所有打开的文档存盘

B、只能将当前文档存储在原文件夹内

C、可以将当前文档存储在原文件夹内

D、可以先建立一个新文件夹，再将文档存储在该文件夹内

* + - 1. 有关格式刷正确说法是\_\_\_\_.

A、格式刷可以用来复制字符格式和段落格式

B、将选定格式复制到不同位置的方法是单击“格式刷”按钮

C、双击格式刷只能将选定格式复制到一个位置

D、“格式刷”按钮无任何作用

* + - 1. 在Word 的编辑状态，设置了标尺，可以同时显示水平标尺和垂直标尺的视图方式是\_\_\_\_.

A、普通方式　　　B、页面方式　　　C、大纲方式　　　D、全屏显示方式

* + - 1. 在Word窗口中，利用\_\_\_\_\_可以方便地调整段落伸出缩进、页面的边距以及表格的列宽和行高.

A、常用工具栏 B、表格工具栏 C、标尺 D、格式工具栏

* + - 1. 在Word 中，与打印输出有关的命令可以在\_\_\_\_\_菜单中找到.

A、编辑 B、格式 C、文件 D、工具

* + - 1. 在Word中，用鼠标拖拽方式进行复制和移动操作时，它们的区别是\_\_\_\_.

A、移动时直接拖拽，复制时需要按住Ctrl键

B、移动时直接拖拽，复制时需要按住shift键

C、复制时直接拖拽，移动时需要按住Ctrl键

D、复制时直接拖拽，移动时需要按住shift键

* + - 1. 在Word中，文档中每一页都要出现的基本相同的内容都应放在\_\_\_\_中.

A、页眉页脚 B、文本 C、文本框 D、表格

* + - 1. 在word中，复制对象后信息被\_\_\_\_.

A、保留在内存，可以被粘贴无数次 B、保留在内存，可以被粘贴1次

C、保留在剪贴板，可以被粘贴无数次 D、保留在剪贴板，可以被粘贴1次

* + - 1. 在WORD表格编辑中，不能进行的操作是\_\_\_\_.

A、删除单元格 B、旋转单元格 C、插入单元格 D、合并单元格

* + - 1. 合并单元格的正确操作是\_\_\_\_.

A、选定要合并的单元格，按SPACE键

B、选定要合并的单元格，按ENTER

C、选定要合并的单元格，选择“表格”菜单的“合并单元格”命令

D、选定要合并的单元格，选择“工具”菜单的“合并单元格”命令

56、在工作表Sheet1中，若A1为“20”，B1为“40”，A2为“15”，B2为“30”，在C1输入公式“=A1+B1”，将公式从C1复制到C2，再将公式复制到D2，则D2的值为\_\_\_\_\_\_\_\_.

A、 35 B、 45 C、 75 D、 90

57、 如果在单元格输入数据“2002-3-15”，Excel 2000将把它识别为\_\_\_\_\_\_\_\_数据.   
A、 文本型 B、数值型 C、 日期时间型 D、 公式

58、工作表Sheet1中，设已对单元格A1、B1分别输入数据20、40，若对单元格C1输入公式“=A1&B1”，则C1的值为\_\_\_\_\_\_\_\_.   
A、 60 B、 2040 C、 20&40 D、 出错

59、工作表中，区域是指连续的单元格，一般用\_\_\_\_\_\_\_\_标记.   
A、单元格:单元格

B、行标:列标   
C、左上角单元格名:右下角单元格名

D、左单元格名:右单元格名

60、某区域由A1，A2，A3，B1，B2，B3六个单元格组成.下列不能表示该区域的是\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .  
A、A1：B3 B、A3：B1 C、B3：A1 D、A1：B1

61、下列哪个是EXCEL模板文件的扩展名\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  
A、 .xls B 、.xlw C 、.xla D、 .xlt

62、在Excel工作表的某单元格内输入数字字符串“456”，正确的输入方式是 \_\_\_\_\_\_\_\_\_  
A、456 　　　B、'456 　　　C、=456 　　　D、"456"

63、在Excel97中，关于工作表及为其建立的嵌入式图表的说法，正确的是 \_\_\_\_\_\_\_\_\_  
A、删除工作表中的数据，图表中的数据系列不会删除   
B、增加工作表中的数据，图表中的数据系列不会增加   
C、修改工作表中的数据，图表中的数据系列不会修改  
D、以上三项均不正确

64、下列\_\_\_\_\_\_\_\_\_不能对数据表排序.   
A、单击数据区中任一单元格，然后单击工具栏的“升序”或“降序”按钮   
B、选择要排序的数据区域，然后单击工具栏中的“升序”或“降序”按钮   
C、选择要排序的数据区域，然后使用“编辑”菜单的“排序”命令   
D、选择要排序的数据区域，然后使用“数据”菜单的“排序”命令

65、在工作表当中，B5单元格中的内容为公式"=A2+A3"，若将此单元格复制到C6，则其中的内容变为：\_\_\_\_\_\_\_\_  
A、=B2+B3 B、=A3+A4 C、=B3+B4 D、不变

66、把单元格指针移到Y100的最简单的方法是\_\_\_\_C\_\_\_\_\_ .  
A、拖动滚动条

B、按Ctrl+Y100键   
C、在名称框输入Y100   
D、先用Ctrl+&#61658;移到Y列，再用Ctrl+&#61660;移到100行

67、Windows窗口右上角的×按钮是\_\_\_\_.

A、最小化按钮 B、最大化按钮

C、关闭按钮 D、选择按钮

68、Windows中，执行开始菜单中的程序，一般需要\_\_\_\_.

1. 单击　　B、双击 C、右击 D、指向

69、不允许两个文件同名的情况有\_\_\_\_.

A、同一张磁盘同一文件夹

B、不同磁盘不同文件夹

C、同一张磁盘不同文件夹

D、不同磁盘且都为根目录

70、电子邮件服务的功能不包括\_\_\_\_.

A、发邮件 B、收邮件 C、制作动画 D、删除邮箱中的邮件

71、广域网和局域网是按照\_\_\_\_来分的.

A、网络使用者 B、信息交换方式 C、网络连接距离 D、传输控制规程

72、计算机内部信息的表示及存储往往采用二进制形式，采用这种形式的最主要原因是\_\_\_\_.

A、计算方式简便 　　　 B、表示形式单一

C、避免和十进制相混淆　　 D、与逻辑硬件相适应

73、计算机网络的一个突出优点是\_\_\_\_.

A、资源共享 B、运算速度快

C、费用低廉 D、数据传输速度快

74、计算机中的图象，归根结底是用\_\_\_\_方式存储的.

1. 位图 B、高数据压缩 C、二进制数 D、数据流

75、快捷方式确切的含义是\_\_\_\_.

A、特殊文件夹 B、某文件的副本

C、各类可执行文件 D、指向某对象的指针

76、使用Windows操作系统时 ，下列说法正确的是\_\_\_\_.

A、不能同时打开多个窗口

B、可以同时打开多个窗口

C、不能同时执行多种任务

D、可以在断电后保存内存中的信息

77、万维网的WWW的含义是\_\_\_\_.

A、Work wide with B、wait wait wait

C、Work wind weak D、World wide web

78、在PowerPoint中，文件的扩展名默认为\_\_\_\_.

A、PPT B、DOC C、PAS D、BAK

79、在WINDOWS中，当桌面上有多个窗口存在时，\_\_\_\_是活动窗口

A、所有窗口 B、标题栏颜色特殊的窗口

C、位于最前面的窗口 D、没有被其他窗口盖住的窗口

80、IT是指\_\_\_\_.

A、Internet B、Information Technoloy

C、Internet Teacher D、In Technology